|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **Nume** | **Catalog** | **Cod distrib** | **Nume prod** | **Prod** | **Clasă** | **Qty fix** | **Qty final** | **Qty min** | **Descriere** | **Distribuitor** |
| 3 | 1 | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-1r-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f100kt5e/) | SMD0805-1R-1% | 0805S8F100KT5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 1Ω, ±1%, 0.125W | TME România |
| 16 | 510 | [(LINK)](https://www.tme.eu/ro/details/rc0805jr-07510r/rezistente-smd-0805/yageo/rc0805jr-07510rl/) | SMD0805-510R-5% | 0805S8J0511T5E | YAGEO | rezistor |  |  | **2** | Rezistor SMD, chip, 0805, 510Ω, ±5%, 0.125W | TME România |
| 20 | 1k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-1k-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f1001t5e/) | SMD0805-1K-1% | 0805S8F1001T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **2** | Rezistor SMD, chip, 0805, 1kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 24 | 2.2k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-2k2-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f2201t5e/) | SMD0805-2K2-1% | 0805S8F2201T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 2.2kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 28 | 4.7k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-4k7-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f4701t5e/) | SMD0805-4K7-1% | 0805S8F4701T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 4.7kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 34 | 15k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-15k-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f1502t5e/) | SMD0805-15K-1% | 0805S8F1502T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 15kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 35 | 22k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-22k-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f2202t5e/) | SMD0805-22K-1% | 0805S8F2202T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 22kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 38 | 100k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-100k-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f1003t5e/) | SMD0805-100K-1% | 0805S8F1003T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **3** | Rezistor SMD, chip, 0805, 100kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 40 | 180k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-180k/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8j0184t5e/) | SMD0805-180K-5% | 0805S8J0184T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **3** | Rezistor SMD, chip, 0805, 180kΩ, ±5%, 0.125W | TME România |
| 43 | 390k | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-390k-1%25/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8f3903t5e/) | SMD0805-390K-1% | 0805S8F3903T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **2** | Rezistor SMD, chip, 0805, 390kΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 45 | 1M | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/smd0805-1m/rezistente-smd-0805/royal-ohm/0805s8j0105t5e/) | SMD0805-1M | 0805S8J0105T5E | ROYAL OHM | rezistor |  |  | **1** | Rezistor SMD, chip, 0805, 1MΩ, ±1%, 0.125W | TME România |
| 74 | 2.2uF | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/grm219r61e225ka12d/condensatoare-mlcc-smd-0805/murata/) | GRM219R61E225KA12D | GRM219R61E225KA12D | MURATA | condensator |  |  | **1** | Condensator: ceramic; MLCC; 2,2uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805 | TME România |
| 75 | 4.7uF | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/cl21a475kaqnnne/condensatoare-mlcc-smd-0805/samsung/) | CL21A475KAQNNNE | CL21A475KAQNNNE | SAMSUNG | condensator |  |  | **4** | ceramic; MLCC; 4,7uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805 | TME România |
| 76 | 10uF | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/eeefk1j100p/condensatoare-electrol-smd-imped-joasa/panasonic/) | SC1H106M05005VR | SC1H106M05005VR | SAMWHA | condensator |  |  | **2** | Condensator: electrolitic; cu impedanţă redusă; SMD; 10uF; 63V | TME România |
| 78 | LED | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/kp-2012src-prv/led-uri-smd-0805/kingbright-electronic/) | KP-2012SRC-PRV | KP-2012SRC-PRV | Kingbright Electronic | LED | **1** |  | **1** | LED roșu, SMD, 0805, 100mcd, 640nm, 120° | TME România |
| 87 | NPN | [(LINK)](http://www.tme.eu/ro/details/bc846b.215/tranzistori-smd-npn/nxp/) | BC846B | BC846B | NXP | tranzistor bipolar | **2** |  | **2** | Tranzistor bipolar NPN, SMD, SOT23, 65V, 100mA | TME România |

1 1 C1 2.2u

2 4 C2,C3,C4,C5 4.7u

3 2 C6,C7 10u

4 1 D1 LED

5 1 J1 POWER

6 1 J2 INTRARE

7 1 J3 IESIRE

8 1 P1 4.7k

9 1 P2 2.2k

10 2 Q1,Q2 QBC846B

11 1 R1 1Meg

12 3 R2,R3,R9 100k

13 2 R4,R16 1k

14 2 R5,R6 510

15 3 R7,R8,R10 180k

16 1 R11 1

17 1 R12 15k

18 2 R13,R14 390k

19 1 R15 22k